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	Особенности
· 1/28" SONYIMX 222 ;
· Вариофокальный управляемый мегапиксельный объектив 2,8-12 мм;

· DSP-процессор Hi3516c;

· Механический ИК-фильтр;
· Дальность ИК-подсветки до 50 метров;

· Поддержка двух видеопотоков с индивидуальными параметрами;
· 1080, 720p, D1 @ 25 к/с;
· Запись видео по детекции движения на регистраторы Polyvision и ПК;

· Поддержка протоколов Polyvision, ONVIF, RTSP;

· Удалённый  доступ через web-интерфейс, ПО для ПК и моб.платформ;

· Поддержка облачного сервиса;

· Эксплуатация -40...+55°С (IP-66).
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Условия безопасной эксплуатации
ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.
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	ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут  представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.
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	ВНИМАНИЕ!
Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.


· Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.

· Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.

· Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру. 
· Соблюдайте полярность подключения источника питания.
· Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.

· Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.

· Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.

· Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.

· Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.
Производитель: «SOLARTECH TRADING LIMITED». Произведено в Китае.
Срок гарантии: 12 месяцев от даты производства, указанной на этикетке  видеокамеры. 
Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца.
Технические характеристики
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Описание разъёмов
                                                    
Разъём питания 12В постоянного тока.

Разъём для подключения к сети Ethernet (RJ-45)
Вариант №2*

*Опционально
Настройки по умолчанию


Подключение через web-интерфейс
Для подключения к видеокамеры через web-интерфейс следуйте инструкциям, приведённым далее.

1. Подключите устройство к сети Ethernet и настройте соединение.

2. Запустите браузер Internet Explorer.

3. В настройках безопасности браузера (Сервис -> Свойства обозревателя -> Безопасность)  разрешите все элементы управления ActiveX.  

4. После окончания настройки браузера, наберите в адресной строке http://XXX.XXX.XXX.XXX (где XXX.XXX.XXX.XXX - IP-адрес устройства) и нажмите Enter. 
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5. Далее будет предложено установить надстройку ActiveX, что необходимо подтвердить. 

6. После загрузки и установки элементов ActiveX Вам будет предложено авторизоваться в системе. 

7. После правильного заполнения полей имени пользователя (admin) и пароля (изначально пароль отсутствует), вы сможете увидеть web-интерфейс устройства, как показано на рисунке ниже. 
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МОДЕЛЬ�
PN2-M2-Z4IRA-IP�
�
Матрица�
Тип�
1/28" SONYIMX 222 CMOS , 2Мп, 1920x1080 эффективных пикселей�
�
�
Система сканирования�
Прогрессивная развёртка�
�
�
Мин. Чувствительность�
0.01 люкс (F1.2) день/0,01(F1.2) ночь�
�
Объектив�
Тип�
Вариофокальный управляемый,  мегапиксельный�
�
�
Фокусное расстояние�
2,8-12 мм�
�
�
Регулировка диафрагмы�
Нет�
�
ИК-подсветка�
Количество ИК-диодов�
48(Ø=5 мм)�
�
�
Дальность�
до 50 м�
�
�
Длина волны�
850 нм�
�
Цифровые


функции�
DSP-процессор�
Hi3516c�
�
�
Баланс белого�
Авто (AWB)�
�
�
Компенсация засветки�
Настраивается (BLC)�
�
�
Параметры изображения�
Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст�
�
�
Функция день/ночь�
Выбор режима (механический ИК-фильтр)�
�
�
Дополнительно�
Зеркалирование. Детектор движения, Маскирование, Антимерцание�
�
Видео�
Алгоритмы сжатия�
H.264�
�
�
Основной поток�
1080p, D1 @ 25 к/с�
�
�
Субпоток�
D1 – CIF @ 25 к/с�
�
�
Битрейт�
Постоянный/Переменный (512 Кбит/с – 8 Мбит/с)�
�
Аудио�
Алгоритм сжатия�
G.711a�
�
�
Количество входов/выходов�
TS 3.5” jack/нет�
�
�
Двусторонний звук�
-�
�
Прочее�
Тревожные входы/выходы�
-�
�
�
Слот для SD-карты�
-�
�
�
Аналоговый видеовыход�
-�
�
Сеть�
Интерфейс�
RJ-45, Ethernet 10/100 МБ�
�
�
Протоколы�
ONVIF, Cloud, TCP/IP, HTTP, DHCP, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, UPnP�
�
�
Удалённый доступ�
Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS; Облако�
�
Эксплуатация


и хранение�
Питание�
DC 12В�
�
�
Энергопотребление�
0,5 А�
�
�
Класс защиты�
IP-66�
�
�
Температура эксплуатации�
-40 ~ +50°С�
�
�
Температура хранения�
-20 ~ +50°С�
�
�
Максимальная влажность�
95%�
�
�
Габаритные размеры�
306х98х116 мм�
�
 





Настройки по умолчанию�
IP адрес�
192.168.1.10�
�
�
Логин�
admin�
�
�
Пароль�
Пусто (не заполняется)�
�
 












